# Inserimento/sostituzione della pinza a pressare (vedere figg. A−E)

Scegliere il diametro e il contorno della pinza a pressare adatti al raccordo a pressare.

Tramite questo codice QR potrete visualizzare una panoramica dei sistemi di raccordi a pressare e delle pinze a pressare approvati da Bosch per questo elettroutensile. È possibile utilizzare tutte le pinze a pressare del sistema R.

Accertarsi che la pinza a pressare sia pulita e in condizioni tecnicamente ottimali.

Ruotare il blocco (8) dell’attacco utensile come illustrato in figura A in avanti ➊ ed estrarlo dall’attacco utensile (9) ➋. Spingere la pinza a pressare (1) fino in battuta sull’attacco utensile ➌. Premere il blocco (8) all’indietro nell’attacco utensile ➍ e ruotarlo di 180° per bloccare la pinza a pressare ➎.

- Dopo aver inserito la pinza a pressare, controllare che il blocco sia ben fisso in posizione. In tal modo, la pinza a pressare non si staccherà inavvertitamente durante il funzionamento.

Per rimuovere la pinza a pressare, eseguire la stessa procedura in ordine inverso.