# Sikkerhedsforskrifter til pressemaskiner

Hold altid fingre eller andre dele af kroppen uden for cylinderens og pressebakkernes arbejdsområde, herunder mellembakkerne eller presseringene. Fingre eller andre dele af kroppen kan komme i klemme og derved blive skadet.

- Bær sikkerhedsbriller, når du betjener el-værktøjet. På den måde beskytter du dine øjne mod udstrømmende hydraulikvæske og udslyngede dele i tilfælde af funktionsfejl.

- El-værktøjet må kun betjenes af professionelle brugere over 16 år. Dette reducerer risikoen for kvæstelser.

- El-værktøjet må kun betjenes af en enkelt person. Bed andre personer om at forlade el-værktøjets fareområde. Dette reducerer risikoen for kvæstelser.

- Brug kun el-værktøjet, når værktøjshovedet er synligt, og du er sikker på, at alle lemmer er uden for fareområdet. På den måde undgår du kvæstelser.

- Betjen udelukkende el-værktøjet håndholdt. Tænd/sluk-knappen og nulstillingsknappen skal være inden for rækkevidde, så du kan trykke på dem i tilfælde af en nødsituation.

- Pressemaskinen må kun benyttes med isat pressebakke. Pressebakken skal være i teknisk fejlfri stand. Forsøg altid at reparere beskadigede presseforsatser (pressebakker, pressering, ringbakke etc.). Bortskaf hele presseforsatsen, hvis den er beskadiget. En presseforsats, der er svejset, slebet, boret eller på anden måde ændret, kan gå i stykker under presningen og forårsage alvorlige kvæstelser. Hvis du ikke udskifter den komplette presseforsats, kan komponenter svigte, så der opstår alvorlige kvæstelser.

- Brug kun egnede pressebakker og pressefittingssystemer, som er anbefalet af Bosch . Uegnede kombinationer af pressebakker og pressefittings kan føre til ufuldstændige forbindelser.

- Når pressebakken er isat, skal du kontrollere, om riglen er låst fast. På den måde er du sikker på, at pressebakken ikke løsnes utilsigtet under drift.

- Indstil straks arbejdet, hvis el-værktøjet bliver så beskadiget, at elektriske dele eller drivdele bliver synlige. Tag akkuen ud, og få el-værktøjet Bosch repareret af kundeservice. Uautoriserede reparationer kan betyde, at brugeren udsættes for alvorlig fare.

- Når installationen er færdig, skal du foretage en tæthedskontrol af rørsystemet ved hjælp af egnede testmidler.

- Udfør aldrig pressearbejde i gasledningsnet, medmindre systemudbyderen udtrykkeligt har godkendt dette el-værktøj med specielt testede pressefittings til formålet.

- Overhold installationsvejledningerne fra producenterne af pressefittings og rør.

- Brug el-værktøjet til maks. 4 presninger i minuttet. På den måde undgår du, at el-værktøjet overophedes.

- Pres aldrig dele, der står under elektrisk spænding. Der er fare for elektrisk stød.

- Når der arbejdes med el-værktøjet på højtbeliggende steder, skal du sikre det tilstrækkeligt med faldsikringsudstyr, ligesom du skal sikre, at der ikke befinder sig personer under arbejdsområdet. Bær altid hjelm ved arbejde over hovedhøjde. På den måde kan du undgå kvæstelser og tingsskade, hvis el-værktøjet tabes.

- Uautoriserede reparationer kan betyde, at brugeren udsættes for alvorlig fare. Brug kun pressemaskinen, hvis den er i teknisk fejlfri stand. Få straks skader Bosch udbedret af kundeservice. Uautoriserede reparationer kan betyde, at brugeren udsættes for alvorlig fare.

- Vedligeholdelses- og reparationsarbejde må kun udføres af autoriserede Bosch-værksteder. Uautoriserede reparationer kan betyde, at brugeren udsættes for alvorlig fare.

- Hvis der opstår en fejl under presningen, skal du straks trykke på nulstillingsknappen og slippe tænd-knappen. Hold nulstillingsknappen inde, indtil motoren slukker. Ventilen åbnes, og cylinderen kører tilbage til udgangsposition. På den måde kan person- eller tingsskade undgås.

- Hvis el-værktøjet mister olie, skal det returneres til forhandleren.

- Undgå kontakt med udstrømmende hydraulikolie. Rengør huden grundigt med vand og sæbe i tilfælde af kontakt. Skyl straks øjnene med rigeligt vand i mindst 10 minutter i tilfælde af kontakt. Kontakt med hydraulikolie kan forårsage irritation og allergiske reaktioner.

- Brug ikke el-værktøjet i eksplosive omgivelser.

- Fjern først akkuen, når el-værktøjet er standset helt.

- Åbn ikke el-værktøjet. I så fald kan det ikke længere garanteres, at el-værktøjet er sikkert at bruge, og garantien bortfalder.

- Beskadiges akkuen, eller bruges den forkert, kan der sive dampe ud. Akkuen kan antændes eller eksplodere. Tilfør frisk luft, og søg læge, hvis du føler dig utilpas. Dampene kan irritere luftvejene.

- Akkuen må ikke ændres eller åbnes. Fare for kortslutning.

- Akkuen kan blive beskadiget af spidse genstande som f.eks. søm eller skruetrækkere eller ydre kraftpåvirkning. Der kan opstå indvendig kortslutning, så akkuen kan antændes, ryge, eksplodere eller overophedes.

- Brug kun akkuen i produkter fra producenten. Kun på denne måde beskyttes batteriet mod farlig overbelastning.

| Beskyt akkuen mod varme (f.eks. også mod varige solstråler, brand, snavs, vand og fugtighed). Der er risiko for eksplosion og kortslutning.