# Presleme hazırlığı (bkz. resim F)

- Pres çenesini yerleştirirken parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer kısımlarını pres çenesinden uzak tutun. Ezilme tehlikesi vardır.

Uç girişini (9) döndürerek, monte edilmiş pres çenesini (1) kullanım yerine uyacak şekilde hizalayabilirsiniz.

Pres çenesini açmak için pres çenesinin arka uçlarına ➊ bastırın. Pres çenesini dik açılı olarak pres bağlantısına ➋ oturtun.

- Pres bağlantısı ile pres çenesi arasında yabancı cisim olmadığından emin olun. Bunlar yanlış preslemeye yol açabilir.

Çalışma ışığını açmak (7) için açma şalterine (2) kısa süreli dokunun. Çalışma ışığı (7) yardımıyla, pres çenesini pres bağlantısına optimum şekilde konumlandırabilirsiniz.