# Tehniskie dati

Cauruļu presēšanas instruments | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Izstrādājuma numurs |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominālais spriegums | V | 18 | 18
Maks. presēšanas spēks Fmax | kN | 21 | 34
Presēšanas laiksA) | s | 3 | 5
Darbinstrumenta stiprinājuma griešanās diapazons | ° | 360 | 360
Presēšanas diapazons
Maks. plastmasas cauruļu B)diametrs | mm | 40 | 110
Maks. metāla cauruļu diametrs | mm | 35 | 54
SvarsC) | kg | 2,5 | 3,4
Izmērs (garumsD) × platums × augstums) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Ieteicamā apkārtējā gaisa temperatūra uzlādes laikā | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra darbības laikā | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Pieļaujamā apkārtējās vides temperatūra glabāšanas laikā | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Saderīgie akumulatori (2,0–8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Ieteicamās uzlādes ierīces |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Mērīts ar presēšanas knaiblēm SV18 vai SV28

B)

  110 mm savienotājelementus var presēt tikai, izmantojot akumulatorus, sākot no 4,0 Ah.

C)

  bez akumulatora, bez presēšanas knaiblēm (akumulatora svaru atradīsiet tīmekļa vietnē www.bosch-professional.com.)

D)

  ar ieskrūvētu darbinstrumenta stiprinājumu

Vērtības var atšķirties atkarībā no konkrētā izstrādājuma un izmantošanas vai apkārtējās vides apstākļiem. Plašāku informāciju skatiet vietnē www.bosch-professional.com/wac.