# Τεχνικά στοιχεία

Μηχανή πρεσαρίσματος | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V | 18 | 18
Μέγ. δύναμη πρεσαρίσματος Fmax | kN | 21 | 34
Χρόνος πρεσαρίσματοςA) | s | 3 | 5
Περιοχή περιστροφής υποδοχής εξαρτήματος | ° | 360 | 360
Περιοχή περεσαρίσματος
Μέγ. διάμετρος πλαστικών σωλήνωνB) | mm | 40 | 110
Μέγ. διάμετρος μεταλλικών σωλήνων | mm | 35 | 54
ΒάροςC) | kg | 2,5 | 3,4
Διαστάσεις (μήκοςD) × πλάτος × ύψος) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Συμβατές μπαταρίες (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Συνιστώμενοι φορτιστές |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Μετρήθηκε με σιαγόνα πρεσαρίσματος SV18 ή SV28

B)

  Οι σύνδεσμοι 110 mm μπορούν να πρεσαριστούν μόνο με μπαταρίες από 4,0 Ah.

C)

  Χωρίς μπαταρία, χωρίς σιαγόνα πρεσαρίσματος (Το βάρος της μπαταρίας θα το βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.bosch-professional.com.)

D)

  Με βιδωτή υποδοχή εξαρτήματος

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.