# Elektrinio įrankio apsauga nuo kritimo (žr. J pav.)

Atlikdami darbus didesniame aukštyje, apsaugokite elektrinį įrankį nuo kritimo. Tuo tikslu naudokite bendrajam svoriui pritaikytą apsaugos nuo kritimo įrangą (12), kurios ilgis ne didesnis kaip 1,8 m (galima įsigyti prekyboje, geriausia – inkaru tvirtinamą diržinę kilpą, arba apsaugos nuo kritimo įtaisą su amortizatoriumi). Laikykitės apsaugos nuo kritimo įrangos naudojimo instrukcijos.

Vieną apsaugos nuo kritimo įrangos (12) galą pritvirtinkite prie elektrinio įrankio leidžiamoje tvirtinimo vietoje (13).

Kitą apsaugos nuo kritimo įrangos (12) galą pritvirtinkite prie stacionaraus tvirtinimo taško (11), kuris yra ant stabilios struktūros (pvz., pastato ar pastolių). Tvirtinimo tašką parinkite taip, kad elektrinis įrankis kritimo atveju galėtų laisvai kristi į apsaugos nuo kritimo įrangą, neapsivyniodamas aplink jus ir nekeldamas pavojaus.

- Apsaugos nuo kritimo įrangą visada tvirtinkite prie stabilios struktūros, o ne prie žmonių.

- Apsaugos nuo kritimo įranga turi visada laisvai judėti tarp fiksuoto tvirtinimo taško ir elektrinio įrankio.