# Puristustyön valmistelu (katso kuva F)

- Pidä sormet ja muut ruumiinosat etäällä puristusleuasta, kun asetat sen työkohteeseen. Puristumisvaara.

Voit kääntää käyttötarvikkeen pidikettä (9) kohdistaaksesi asennetun puristusleuan (1) käyttökohteeseen sopivaksi.

Avaa puristusleuka painamalla puristusleuan takapäätyjä ➊. Aseta puristusleuka kohtisuoraan puristusliittimen ➋ päälle.

- Varmista, ettei puristusliittimen ja puristusleuan välissä ole epäpuhtauksia. Nämä voivat aiheuttaa puristusvirheitä.

Sytytä työvalo (7) painamalla lyhyesti käyttökytkintä (2). Työvalon (7) avulla voit asettaa puristusleuan optimaalisesti puristusliittimeen.