# Wskaźniki stanu

Wskaźnik stanu (4) | Znaczenie
--- | ---
Po lekkim naciśnięciu włącznika:
Świeci się na zielono przez 0,5 s | Elektronarzędzie jest gotowe do użycia
Świeci się na czerwono przez 3 s | Akumulator jest zbyt słaby, aby możliwe było wykonanie procesu zaciskania, należy wymienić akumulator
Akumulator znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur, zaczekać, aż akumulator powróci do normalnej temperatury
Przy naciśniętym włączniku:
Świeci się na czerwono | Błąd wewnętrzny Przesłać elektronarzędzie w celu przeprowadzenia konserwacji do autoryzowanego serwisu Bosch.
Po zakończeniu procesu zaciskania:
Świeci się na zielono przez 3 s | Osiągnięta została maksymalna siła nacisku podczas procesu zaciskania
Świeci się na czerwono przez 3 s | Proces zaciskania nie został zakończony
Na stałe:
Świeci się na żółto | Osiągnięta 40000 liczba cykli pracy Przesłać elektronarzędzie w celu przeprowadzenia konserwacji do autoryzowanego serwisu Bosch.