# Sikring af el-værktøjet, så det ikke falder ned (se billede J)

Når du arbejder i højden, skal du sikre el-værktøjet, så det ikke kan falde ned. Brug egnet faldsikringsudstyr (12) med en længde på maks. 1,8 m, som er godkendt til den samlede vægt (gængs båndslynge eller faldsikringsudstyr med støddæmper, der så vidt muligt er fastgjort med et ankersøm). Overhold brugsanvisningen til faldsikringsudstyret.

Fastgør den ene side af faldsikringsudstyret (12) til et godkendt fastgørelsespunkt (13) på el-værktøjet.

Fastgør den anden side af faldsikringsudstyret (12) til et fast fastgørelsespunkt (11) på en stabil konstruktion (f.eks. en bygning eller platform). Vælg fastgørelsespunktet, så el-værktøjet kan falde frit i faldsikringsudstyret, uden at du i den forbindelse bliver viklet ind i el-værktøjet eller på anden måde udsat for fare, hvis el-værktøjet tabes.

- Fastgør altid faldsikringsudstyret på en stabil konstruktion og aldrig til andre personer.

- Faldsikringsudstyret skal altid kunne bevæges frit mellem fastgørelsespunktet på den faste konstruktion og fastgørelsespunktet på el-værktøjet.