# Proceso de prensado (ver figuras G−I)

- Asegúrese de que puede presionar la tecla de reposición en cualquier momento sin soltar la empuñadura.

Si sale líquido de la conexión a prensar, asegúrese de que no llegue a la herramienta eléctrica ni a su interior.

Para iniciar el proceso de prensado presione y mantenga presionado el interruptor de conexión (2), hasta que la luz de trabajo (7) parpadee después de 1,5 s y se inicie el prensado forzado.

Una vez alcanzada la fuerza máxima de prensado, el motor se apaga automáticamente. La luz de trabajo se apaga después de aprox. 10 s.

Controle que la mordaza de prensado esté completamente cerrada. Si el prensado no ha tenido éxito, repítalo con un nuevo accesorio de prensado.

Indicación: Un indicador de estado verde iluminado (4) y una mordaza de prensado cerrada al final del proceso de prensado no garantizan una unión prensada hermética. Compruebe la estanqueidad del sistema de tuberías independientemente de esto utilizando los medios de comprobación adecuados.

Para retirar la herramienta eléctrica, presione en los extremos traseros de la mordaza de prensado (1) ➊ y retire la herramienta eléctrica del accesorio de prensado ➋ (ver figura I).

Interrumpir el proceso de prensado en caso de perturbación:

- Interrumpir el proceso de prensado antes del inicio del prensado forzado: Presione la tecla de reposición (6) y suelte el interruptor de conexión (2). Mantenga presionada la tecla de reposición hasta que el motor se desconecte. El cilindro se retrae y la mordaza de prensado puede abrirse.
- Interrumpir el prensado forzado en curso: presione de nuevo el interruptor de conexión (2). El motor se desconecta. Presione luego la tecla de reposición (6). El cilindro se retrae y la mordaza de prensado puede abrirse.
- Indicación: En caso de interrupción del proceso de prensado, la unión prensada no es segura. Repita el proceso de prensado con un nuevo accesorio de prensado.

Indicación: No conecte la herramienta eléctrica mientras el cilindro se esté retrayendo al final de un proceso de prensado o mientras se esté presionando la tecla de reposición (6).