# Індикатори стану

Індикатор стану (4) | Значення
--- | ---
Після натискання на вимикач:
світиться зеленим 0,5 с | Електроінструмент готовий до використання
світиться червоним 3 с | Акумулятор занадто розряджений для процесу пресування, замініть акумулятор
Температура акумулятора за межами робочого діапазону, дайте акумулятору охолонути
Коли натиснуто вимикач:
Світиться червоним | Внутрішня несправність Надішліть електроінструмент до авторизованого Bosch сервісного центру для технічного обслуговування.
Після процесу пресування:
світиться зеленим 3 с | Максимальна сила пресування, що досягається в процесі
світиться червоним 3 с | Процес пресування не завершено
Тривалість:
світиться жовтим | 40000 Досягнуто межі робочих циклів Надішліть електроінструмент до авторизованого Bosch сервісного центру для технічного обслуговування.