# Statusvisninger

Statusvisning (4) | Betydning
--- | ---
Når der er trykket på tænd-knappen:
lyser grønt i 0,5 s | El-værktøj klar til brug
lyser rødt i 3 s | Akkuen er for svag til presning. Udskift akkuen
Akkuen er uden for driftstemperaturområde. Lad akkuen akklimatisere
Når der trykkes på tænd/knappen:
lyser rødt | Intern fejl Send el-værktøjet til service hos en autoriseret Bosch-kundeserviceafdeling.
Efter presningen:
lyser grønt i 3 s | Maks. pressekraft opnået under presningen
lyser rødt i 3 s | Presning ikke afsluttet
Konstant:
lyser gult | 40000 arbejdscyklusser opnået Send el-værktøjet til service hos en autoriseret Bosch-kundeserviceafdeling.