# Colocar/cambiar la mordaza de prensado (ver figuras A−E)

Seleccione la mordaza prensora en diámetro y contorno adecuados al accesorio de prensado.

Con este código QR encontrará un resumen de los sistemas de prensado y mordazas de prensado homologados para esta herramienta eléctrica por Bosch. Se pueden utilizar todas las mordazas de prensado del sistema R.

Asegúrese de que la mordaza prensora está limpia y en perfectas condiciones técnicas.

Gire el pestillo (8) del portaherramientas como se muestra en la figura A hacia delante ➊ y retírelo del portaherramientas (9) ➋. Deslice la mordaza de prensado (1) hasta el tope en el portaherramientas ➌. Devuelva presionando el pestillo (8) en el portaherramientas ➍ y gírelo 180° para bloquear la mordaza de prensado ➎.

- Después de colocar la mordaza de prensado, compruebe que el pestillo esté correctamente bloqueado. Esto garantiza que la mordaza de prensado no se suelte involuntariamente durante el funcionamiento.

Para desmontar la mordaza de prensado siga los mismos pasos en orden inverso.