# Nasazení/výměna lisovací čelisti (viz obrázky A−E)

Zvolte lisovací čelist, jejíž průměr a obrys odpovídá lisované tvarovce.

Pod tímto QR kódem najdete přehled systémů lisovaných tvarovek a lisovacích čelistí, které společnost Bosch schválila pro toto elektrické nářadí. Lze používat všechny lisovací čelisti systému R.

Zajistěte, aby byla lisovací čelist čistá a v technicky bezvadném stavu.

Otočte západku (8) upínání nástroje podle znázornění na obrázku A dopředu ➊ a vytáhněte ji z upínání nástroje (9) ➋. Nasaďte lisovací čelist (1) až nadoraz na upínání nástroje ➌. Zatlačte západku (8) zpět do upínání nástroje ➍ a otočte ji o 180° pro zaaretování lisovací čelisti ➎.

- Po nasazení lisovací čelisti zkontrolujte, zda je západka pevně zaaretovaná. Zajistíte tak, že se lisovací čelist při provozu neúmyslně neuvolní.

Pro vyjmutí lisovací čelisti postupujte v opačném pořadí.