# Күй индикаторлары

Күй индикаторы (4) | Мағынасы
--- | ---
Ажыратқышты түрткеннен кейін:
0,5 с жасыл түспен жанып тұр | Электр құралы пайдалануға дайын
3 с қызыл түспен жанып тұр | Аккумулятор баспақтау процесі үшін тым әлсіз, аккумуляторды алмастырыңыз
Аккумулятор жұмыс температурасынан тыс, аккумулятордың температурасын қалпына келтіріңіз
Ажыратқыш басылғанда:
қызыл түспен жанып тұр | ішкі қате Электр құралын өкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына техникалық қызмет көрсетуге жіберіңіз.
Баспақтау процесінен кейін:
3 с жасыл түспен жанып тұр | баспақтау процесінің барысында максималды баспақтау күшіне жетті
3 с қызыл түспен жанып тұр | Баспақтау процесі аяқталмаған
Үздіксіз:
сары түспен жанып тұр | 40000 жұмыс цикліне жетті Электр құралын өкілетті Bosch қызмет көрсету орталығына техникалық қызмет көрсетуге жіберіңіз.