# Säkerhetsanvisningar för pressmaskiner

Håll aldrig fingrar eller andra kroppsdelar i cylinderns och pressbackens arbetsområde inkl. mellanback och pressring. Fingrar eller andra kroppsdelar kan klämmas och skadas.

- Bär skyddsglasögon under arbetet med elverktyget. Då skyddar du dina ögon mot utträdande hydraulvätska och utslungade delar vid störningar.

- Elverktyget får endast användas av behörig fackpersonal över 16 år. Det minskar risken för personskador.

- Elverktyget får endast användas av en enda person. Håll andra personer på avstånd från elverktygets riskområde. Det minskar risken för personskador.

- Använd endast elverktyget när du kan se verktygshuvudet och säkerställa att inga kroppsdelar befinner sig i riskområdet. Därmed undviker man skador.

- Använd endast elverktyget manuellt. På-/av-knappen och återställningsknappen måste vara tillgängliga vid nödfall.

- Pressmaskinen får endast användas med isatt pressback. Pressbacken måste befinna sig i tekniskt felfritt skick. Försök aldrig att reparera skadade pressdelar (pressbackar, pressring, ringback osv.). Kassera hela den skadade pressdelen. En pressdel som har svetsats, slipats, borrats eller på annat sätt modifierats kan gå av under pressningen och orsaka allvarliga personskador. Om inte hela pressdelen byts ut kan det leda till att komponenter slutar fungera vilket i sin tur kan leda till allvarliga personskador.

- Använd endast lämpliga pressbackar och pressfittingsystem som rekommenderas av Bosch . Olämpliga kombinationer av pressbackar och pressfittings kan leda till en ofullständig anslutning.

- Kontrollera att regeln sitter fast när du har satt i pressbacken. Då säkerställer du att pressbacken inte lossnar oavsiktligt i drift.

- Avsluta arbetet omedelbart om elverktyget är så skadat att elektriska delar eller motordelar ligger öppet. Ta ut batteriet och låt Bosch kundtjänst reparera elverktyget. Vid ej fackmässigt utförda reparationer föreligger betydande risker för användaren.

- Kontrollera att rörsystemet är tätt med lämpliga instrument efter avslutad installation.

- Utför aldrig pressningar i gasledningsnät, om inte leverantören uttryckligen godkänt detta med särskilda, kontrollerade pressfittings på elverktyget.

- Följ föreskrifterna från tillverkaren av pressfittings och rör.

- Använd elverktyget för max. 4 pressningar per minut. Därmed undviker du överhettning hos elverktyget.

- Pressa aldrig delar som står under elektrisk spänning. Risk för elektrisk stöt föreligger.

- Säkra elverktyget med fallsäkringar vid arbete i upphöjd position och se till att inga personer befinner sig under arbetsområdet. Bär hjälm vid arbete över huvudhöjd. På detta sätt undviker du personskador och materiella skador om elverktyget faller ner.

- Vid ej fackmässigt utförda reparationer föreligger betydande risker för användaren. Använd endast pressmaskinen i tekniskt felfritt skick. Låt Bosch kundtjänst reparera skador omgående. Vid ej fackmässigt utförda reparationer föreligger betydande risker för användaren.

- Underhålls- och reparationsarbeten får endast utföras av verkstäder som auktoriserats av Bosch. Vid ej fackmässigt utförda reparationer föreligger betydande risker för användaren.

- Tryck omedelbart på återställningsknappen vid störningar under pressningen och släpp på-/av-strömbrytaren. Håll återställningsknappen intryckt tills motorn stängs av. Ventilen öppnas och cylindern kör tillbaka till utgångsposition. Därmed kan man undvika personskador och materiella skador.

- Vid oljeförlust måste elverktyget skickas tillbaka till tillverkaren.

- Undvik kontakt med utträdande hydraulolja. Rengör huden grundligt med tvål och vatten efter kontakt. Spola ögonen med rikligt med vatten i minst 10 minuter efter kontakt. Kontakt med hydraulolja kan leda till irritation och allergiska reaktioner.

- Använd inte elverktyget i explosiv omgivning.

- Ta ut batteriet först när elverktyget är absolut stilla.

- Öppna inte elverktyget. Då kan säker drift inte garanteras, och garantin förfaller.

- Vid skador och felaktig användning av batteriet kan ångor träda ut. Batteriet kan börja brinna eller explodera. Tillför friskluft och kontakta läkare vid besvär. Ångorna kan leda till irritation i andningsvägarna.

- Batteriet får inte öppnas eller ändras. Detta kan leda till kortslutning.

- Batteriet kan skadas av vassa föremål som t.ex. spikar eller skruvmejslar eller på grund av yttre påverkan. En intern kortslutning kan uppstå och rök, explosion eller överhettning kan förekomma hos batteriet.

- Använd endast batteriet i produkter från tillverkaren. Detta skyddar batteriet mot farlig överbelastning.

| Skydda batteriet mot hög värme som t. ex. längre solbestrålning, eld, smuts, vatten och fukt. Explosions- och kortslutningsrisk.