# إرشادات الأمان لماكينات الكبس

لا تمسك أصابعك أو أي أجزاء أخرى من الجسم في نطاق عمل الأسطوانة، وفكي الكبس، بما في ذلك الفكين البينيين أو حلقات الكبس. فقد تتعرض الأصابع أو أجزاء الجسم الأخرى للانحصار مما يعرضها للإصابة.

- أثناء العمل بالعدة الكهربائية احرص على ارتداء نظارة واقية. هذا يحمي عينيك من السائل الهيدروليكي المتسرب والأجزاء المتطايرة في حالة حدوث أعطال.

- إن استخدام العدة الكهربائية لا يجوز أن يتم إلا من قبل أشخاص متخصصين ومدربين تزيد أعمارهم عن 16 سنة. وهذا يقلل من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص.

- لا يجوز استخدام العدة الكهربائية إلا بواسطة شخص واحد فقط. قم بتوجيه تعليمات للأشخاص الآخرين بمغادرة منطقة الخطر الخاصة بالعدة الكهربائية. وهذا يقلل من المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص.

- قم بتشغيل العدة الكهربائية فقط عندما يكون رأس العدة مرئيًا ويمكنك التأكد من عدم وجود أجزاء الجسم في نطاق الخطر. وبذلك تتجنب الحوادث.

- قم بتشغيل العدة الكهربائية يدويًا فقط. يطب أن يطون زر التشغيل والإيقاف وزر الإرجاع في المتناول حتى يمكن الضغط عليهما في حالة الطوارئ.

- لا يجوز استخدام ماكينة الكبس إلا وفك الكبس مركب. يجب أن يكون فك الكبس في حالة سليمة فنيًا. لا تحول بأي حال من الأحوال إصلاح ملحقات كبس بها أضرار (فك الكبس، حلقة الكبس، فك حلقي وما شابه). تخلص من ملحق الكبس الذي توجد به أضرار بشكل كامل. يمكن أن ينكسر ملحق الكبس الذي تم لحامه أو تجليخه أو ثقبه أو تعديله بأي شكل من الأشكال أثناء عملية الكبس ويتسبب في إصابة خطيرة. إذا لم يتم استبدال ملحق الكبس بالكامل، فقد تتعطل المكونات وتتسبب في إصابات خطيرة.

- اقتصر على استخدام فكوك الكبس وأنظمة وصلات الكبس المناسبة والموصى بها من Bosch . يمكن أن تؤدي التوليفات غير المناسبة من فكوك الكبس وتركيبات الكبس إلى عدم اكتمال التوصيل.

- بعد إدخال فك الكبس، تحقق من أن المزلاج مغلق بإحكام في مكانه. وبذلك تتأكد من عدم انفصال الفك الضاغط بشكل غير مقصود أثناء التشغيل.

- أوقف العمل على الفور إذا تضررت العدة الكهربائية بشدة لدرجة أن الأجزاء الكهربائية أو أجزاء الدفع أصبحت مكشوفة. أخرج المركم واحرص على إصلاح العدة الكهربائية من قبل خدمة عملاء Bosch . يمكن أن تتسبب الإصلاحات غير الصحيحة في خطر كبير على المستخدم.

- بعد الانتهاء من أعمال التركيب، افحص نظام الأنابيب للتأكد من عدم وجود تسربات باستخدام معدات اختبار مناسبة.

- لا تقم أبدًا بإجراء عمليات كبس داخل شبكات أنابيب الغاز ما لم يكن مزود النظام قد أذن صراحةً باستخدام هذه العدة الكهربائية مع وصلات الكبس المختبرة خصيصًا لهذا الغرض.

- التزم بتوجيهات مد الشبكات لخاصة بالجهات المصنعة لوصلات الكبس والأنابيب.

- استخدم العدة الكهربائية بحد أقصى لعدد 4 عمليات كبس في الدقيقة. وبذلك تتجنب تعرض العدة الكهربائية للسخونة المفرطة.

- لا تقم بكبس أجزاء يمر فيها جهد كهربائي. هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

- عند العمل في موضع مرتفع، قم بتأمين العدة الكهربائية بشكل كافٍ باستخدام معدات الحماية من السقوط وتأكد من عدم وجود أشخاص أسفل منطقة العمل. قم بارتداء واقي للرأس عند العمل فوق مستوى الرأس. وبهذه الطريقة يمكنك تجنب الأضرار المادية والإصابات إذا سقطت العدة الكهربائية عن طريق الخطأ.

- يمكن أن تتسبب الإصلاحات غير الصحيحة في خطر كبير على المستخدم. لا تستخدم ماكينة الكبس إلا وهي في حالة سليمة فنيًا. احرص على إجراء الإصلاحات عن طريق خدمة عملاء Bosch . يمكن أن تتسبب الإصلاحات غير الصحيحة في خطر كبير على المستخدم.

- لا يجوز تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح إلا من قبل ورش Bosch الفنية المتخصصة والمعتمدة. يمكن أن تتسبب الإصلاحات غير الصحيحة في خطر كبير على المستخدم.

- في حالة حدوث عطل أثناء عملية الكبس، اضغط على زر إعادة الضبط على الفور وحرر مفتاح التشغيل. احتفظ بزر إعادة الضبط مضغوطًا حتى يتم إيقاف تشغيل المحرك. ينفتح الصمام وتعود الأسطوانة إلى وضع البداية. يتيح لك ذلك تجنب الإصابة الشخصية أو إلحاق الضرر بالممتلكات.

- في حالة فقدان الزيت، يجب إعادة العدة الكهربائية إلى الشركة المصنعة.

- تجنب ملامسة الزيت الهيدروليكي المتسرب. نظف الجلد جيدًا بالماء والصابون في حالة ملامستها للزيت. اشطف العينين مباشرة بعد ملامستها بكمية كبيرة من الماء لمدة 10 دقائق على الأقل. يمكن أن يؤدي التلامس مع الزيت الهيدروليكي إلى التهيج وردود الفعل التحسسية.

- لا تقم بتشغيل العدة الكهربائية في بيئة قابلة للانفجار.

- لا تخرج المركم إلا بعد إيقاف العدة الكهربائية بنجاح.

- لا تفتح العدة الكهربائية. لا يمكن عندها ضمان التشغيل الآمن، كما تسقط حقوق المطالبة بالضمان.

- قد تنطلق أبخرة عند تلف المركم واستخدامه بطريقة غير ملائمة. يمكن أن يحترق المركم أو يتعرض للانفجار. أمن توفر الهواء النقي وراجع الطبيب إن شعرت بشكوى. قد تهيج هذه الأبخرة المجاري التنفسية.

- لا تقم بتعديل المركم أو فتحه. يتشكل خطر حدوث قفلة كهربائية.

- يمكن أن يتعرض المركم لأضرار من خلال الأشياء المدببة مثل المسامير والمفكات أو من خلال تأثير القوى الخارجية. وقد يؤدي هذا إلى تقصير الدائرة الكهربائية الداخلية واحتراق المركم أوخروج الأدخنة منه أو انفجاره وتعرضه لسخونة مفرطة.

- اقتصر على استخدام المركم في منتجات الجهة الصانعة. يتم حماية المركم من فرط التحميل الخطير بهذه الطريقة فقط دون غيرها.

| احرص على حماية المركم من الحرارة، بما ذلك التعرض لأشعة الشمس باستمرار ومن النار والاتساخ والماء والرطوبة. حيث ينشأ خطر الانفجار وخطر حدوث دائرة قصر.