# Asegure la herramienta eléctrica contra caídas (ver figura J)

Asegure la herramienta eléctrica contra caídas cuando trabaje en una posición elevada. Utilice un dispositivo anticaídas (12) adecuado para el peso total con una longitud máxima de 1,8 m (disponible en el mercado, preferiblemente una eslinga plana que se sujete con un punto de anclaje o un dispositivo anticaídas con amortiguador). Observe las instrucciones de servicio del un dispositivo anticaídas.

Fije un lado del dispositivo anticaídas (12) en la zona de fijación permitida (13) de la herramienta eléctrica.

Fije el otro lado del dispositivo anticaídas (12) a un punto de anclaje fijo (11) en una estructura estable (p. ej. edificio o andamio). Seleccione el punto de anclaje de forma que la herramienta eléctrica pueda caer libremente en el dispositivo de protección en caso de caída, sin enrollarse a su alrededor ni ponerlo en peligro.

- Sujete siempre el dispositivo anticaídas a una estructura estable y no a personas.

- El dispositivo anticaídas debe poder moverse libremente en todo momento entre las fijaciones al punto de anclaje fijo y la herramienta eléctrica.