# 제품 사양

프레스 기계 | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
제품 번호 |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
정격 전압 | V | 18 | 18
최대 압착력 Fmax | kN | 21 | 34
압착 시간A) | s | 3 | 5
툴 홀더 회전 범위 | ° | 360 | 360
압착 영역
플라스틱 파이프 최대 직경B) | mm | 40 | 110
금속 파이프 최대 직경 | mm | 35 | 54
중량C) | kg | 2.5 | 3.4
치수(길이D) × 폭 × 높이) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
충전 시 권장되는 주변 온도 | °C | 0 … +35 | 0 … +35
작동 시 허용되는 주변 온도 | °C | +5 … +50 | +5 … +50
보관 시 허용되는 주변 온도 | °C | −20 … +50 | −20 … +50
호환되는 배터리 (2.0–8.0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
권장하는 충전기 |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  압착 죠 SV18 또는 SV28로 측정함

B)

  110 mm 피팅은 4.0 Ah 이상의 배터리로 작동할 경우에만 압착할 수 있습니다.

C)

  배터리 미포함, 압착 죠 미포함(배터리 무게는 www.bosch-professional.com에서 확인할 수 있습니다.)

D)

  나사로 고정된 툴 홀더

값은 제품별로 편차가 있을 수 있으며, 진행하는 작업 및 환경 조건에 따라 달라질 수 있습니다. 보다 자세한 정보는 www.bosch-professional.com/wac에서 확인할 수 있습니다.