# Elektrilise tööriista kindlustamine allakukkumise vastu (vt jn J)

Kindlustage elektriline tööriist kõrgustes töötamisel allakukkumise vastu. Kasutage selleks kogukaalule sobivat kukkumiskaitsevahendit (12) maksimaalse pikkusega 1,8 m (tavaline, eelistatavalt lukustussõlmega kinnitatav lintsilmus või löögisummutiga kukkumiskaitsevahend). Järgige kukkumiskaitsevahendi kasutusjuhendit.

Kinnitage kukkumiskaitsevahendi (12) üks pool lubatud kinnitusvahemikus (13) elektrilisele tööriistale.

Kinnitage kukkumiskaitsevahendi (12) teine pool fikseeritud tugipunktile (11), mis asub stabiilsel struktuuril (nt hoone või telling). Valige tugipunkt nii, et elektriline tööriist saaks kukkumise korral vabalt kukkumiskaitsevahendisse kukkuda, ilma seejuures ümber kasutaja keerdumata või teda ohustamata.

- Kinnitage kukkumiskaitsevahend alati stabiilsele struktuurile, mitte inimestele.

- Fikseeritud tugipunkti ja elektrilise tööriista kinnituste vahel peab kukkumiskaitsevahend olema igal ajal vabalt liikuv.