# Dati tecnici

Pressa | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Tensione nominale | V | 18 | 18
Forza di pressatura max. Fmax | kN | 21 | 34
Tempo di pressaturaA) | s | 3 | 5
Campo di rotazione attacco utensile | ° | 360 | 360
Campo di pressatura
Diametro max. tubo in plasticaB) | mm | 40 | 110
Diametro max. tubo in metallo | mm | 35 | 54
PesoC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimensioni (lunghezzaD) × larghezza × altezza) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamento | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Temperatura ambiente consentita per lo stoccaggio | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Batterie compatibili (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Misurazione con pinza a pressare SV18 o SV28

B)

  I raccordi da 110 mm possono essere pressati unicamente con batterie a partire da 4,0 Ah.

C)

  Senza batteria, senza pinza a pressare (per informazioni sul peso della batteria, consultare il sito www.bosch-professional.com.)

D)

  Con attacco utensile avvitato

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.