# Подготовка за притискане (вж. фиг. F)

- Дръжте пръстите и другите части на тялото при поставяне на притискащата челюст далеч. Има опасност от премазване.

Можете да завъртите гнездото за работен инструмент (9), за да подравните по подходящ начин монтираната притискаща челюст (1) към мястото на използване.

Натиснете задните краища на притискащата челюст ➊, за да я отворите. Поставете притискащата челюст под прав ъгъл върху притискащия фитинг ➋.

- Уверете се, че няма чужди тела между притискащия фитинг и притискащата челюст. Те могат да доведат до погрешни пресования.

За включване на работната светлина (7) докоснете за кратко пусковия прекъсвач (2). С помощта на работната светлина (7) можете оптимално да позиционирате притискащата челюст върху притискащия фитинг.