# Διαδικασία πρεσαρίσματος (βλέπε εικόνες G−I)

- Βεβαιωθείτε, ότι μπορείτε οποτεδήποτε να πατήσετε το πλήκτρο επαναφοράς, χωρίς να αφήσετε τη χειρολαβή.

Εάν διαφεύγει υγρό από τη σύνδεση που πρόκειται να πρεσαριστεί, τότε βεβαιωθείτε, ότι αυτό δε φθάνει πάνω ή δεν εισέρχεται μέσα στο ηλεκτρικό εργαλείο.

Για το ξεκίνημα της διαδικασίας πρεσαρίσματος πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (2) καλά και κρατήστε τον πατημένο, μέχρι να αναβοσβήσει μετά από 1,5 s το φως εργασίας (7) και να ξεκινήσει το αναγκαστικό πρεσάρισμα .

Μετά την επίτευξη της μέγιστης δύναμης πρεσαρίσματος απενεργοποιείται ο κινητήρας αυτόματα. Το φως εργασίας σβήνει μετά περίπου 10 s.

Ελέγξτε, ότι η σιαγόνα πρεσαρίσματος είναι εντελώς κλειστή. Εάν το πρεσάρισμα δεν ήταν επιτυχές, τότε επαναλάβετέ το με έναν νέο πρεσαριστό σύνδεσμο.

Υπόδειξη: Μια πράσινη φωτεινή ένδειξη κατάστασης (4) και μια κλειστή σιαγόνα πρεσαρίσματος στο τέλος της διαδικασίας πρεσαρίσματος δεν εξασφαλίζουν κανένα στεγανό πρεσάρισμα. Δοκιμάστε τη στεγανότητα του συστήματος σωλήνων ανεξάρτητα απ’ αυτό με κατάλληλα μέσα δοκιμής.

Για την αφαίρεση του ηλεκτρικού εργαλείου πατήστε στα πίσω άκρα της σιαγόνας πρεσαρίσματος (1) ➊ και τραβήξτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τον πρεσαριστό σύνδεσμο ➋ (βλέπε εικόνα I).

Διακοπή της διαδικασίας πρεσαρίσματος σε περίπτωση βλάβης:

- Διακοπή της διαδικασίας πρεσαρίσματος πριν το ξεκίνημα του αναγκαστικού πρεσαρίσματος: Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς (6) και αφήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (2) ελεύθερο. Κρατήστε το πλήκτρο επαναφοράς πατημένο, μέχρι να απενεργοποιηθεί ο κινητήρας. Ο κύλινδρος κινείται προς τα πίσω και η σιαγόνα πρεσαρίσματος μπορεί να ανοίξει.
- Διακοπή του τρέχοντος αναγκαστικού πρεσαρίσματος: Πατήστε τον διακόπτη ενεργοποίησης (2) εκ νέου. Ο κινητήρας απενεργοποιείται. Πατήστε μετά το πλήκτρο επαναφοράς (6). Ο κύλινδρος κινείται προς τα πίσω και η σιαγόνα πρεσαρίσματος μπορεί να ανοίξει.
- Υπόδειξη: Σε περίπτωση διακοπής της διαδικασίας πρεσαρίσματος το πρεσάρισμα δεν είναι ασφαλές. Επαναλάβετε τη διαδικασία πρεσαρίσματος με έναν νέο πρεσαριστό σύνδεσμο.

Υπόδειξη: Μην ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, κατά τη διάρκεια που ο κύλινδρος στο τέλος μιας διαδικασίας πρεσαρίσματος κινείται προς τα πίσω ή κατά τη διάρκεια που το πλήκτρο επαναφοράς (6) είναι πατημένο.