# مشخصات فنی

دستگاه پرس | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
ولتاژ نامی | V | 18 | 18
حداکثر نیروی فشار Fmax | kN | 21 | 34
زمان پرسA) | s | 3 | 5
محدوده چرخش ابزارگیر | ° | 360 | 360
محدوده پرس
حداکثر قطر لوله پلاستیکیB) | mm | 40 | 110
حداکثر قطر لوله فلزی | mm | 35 | 54
وزنC) | kg | 2,5 | 3,4
ابعاد (طولD) × عرض × ارتفاع) | mm | ‎395 × 105 × 150‎ | ‎486 × 105 × 136‎
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 … +35‎ | ‎0 … +35‎
دمای مجاز محیط هنگام کار | ‎°C | ‎+5 … +50‎ | ‎+5 … +50‎
دمای مجاز محیط هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 … +50‎ | ‎–20 … +50‎
باتری های قابل شارژ سازگار (‎2,0–8,0 Ah‎) |  | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎ | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎
شارژرهای توصیه شده |  | ‎GAL 18V…‎ ‎GAL 36V…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎EXAL18V…‎ | ‎GAL 18V…‎ ‎GAL 36V…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎EXAL18V…‎

A)

  اندازه گیری شده با فک پرس SV18 یا SV28

B)

  اتصال ‎110 mm‎ را فقط می توان با باتری قابل شارژ از ‎4,0 Ah‎ بیشتر پرس کرد.

C)

  بدون باتری قابل شارژ، بدون فک پرس (وزن باتری قابل شارژ را در سایت www.bosch-professional.com مشاهده کنید.)

D)

  با ابزارگیر قابل چرخش

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.