# Durum göstergeleri

Durum göstergesi (4) | Anlamı
--- | ---
Açma şalterine dokunduktan sonra:
0,5 sn yeşil yanma | Elektrikli el aleti kullanıma hazırdır
3 sn kırmızı yanma | Akü presleme işlemi için çok zayıf, aküyü değiştirin
Akü çalışma sıcaklığının dışında, akünün soğumasını bekleyin
Açma şalterine basıldığında:
Kırmızı yanma | Dahili hata Elektrikli el aletini bakım için yetkili bir Bosch servis merkezine gönderin.
Presleme işleminden sonra:
3 sn yeşil yanma | Presleme işlemi sırasında maksimum presleme kuvvetine ulaşıldı
3 sn kırmızı yanma | Presleme işlemi tamamlanmadı
Sürekli:
Sarı yanma | 40000 çalışma döngüsüne erişildi Elektrikli el aletini bakım için yetkili bir Bosch servis merkezine gönderin.