# Tehnični podatki

Orodje za stiskanje | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nazivna napetost | V | 18 | 18
Najv. stiskalna sila Fmax | kN | 21 | 34
Čas stiskanjaA) | s | 3 | 5
Razpon vrtenja vpenjalnega sistema | ° | 360 | 360
Območje stiskanja
Najv. premer plastičnih ceviB) | mm | 40 | 110
Najv. premer kovinskih cevi | mm | 35 | 54
TežaC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimenzije (dolžinaD) × širina × višina) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjem | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Dovoljena zunanja temperatura med shranjevanjem | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Združljive akumulatorske baterije (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Izmerjeno s pritisno čeljustjo SV18 oziroma SV28

B)

  110‑mm fitinge je mogoče stiskati le v kombinaciji z akumulatorsko baterijo s kapaciteto 4,0 Ah ali več.

C)

  brez akumulatorske baterije, brez pritisne čeljusti (teža akumulatorske baterije je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com.)

D)

  s privitim vpenjalnim sistemom

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.