# Būsenos rodmenys

Būsenos indikatoriai (4) | Reikšmė
--- | ---
Spustelėjus įjungimo jungiklį:
0,5 s šviečia žaliai | Elektrinis įrankis paruoštas naudoti
3 s šviečia raudonai | Akumuliatorius presavimo operacijai yra per daug išsikrovęs, pakeiskite akumuliatorių
Akumuliatorius už darbinės temperatūros diapazono ribų, palaukite, kol stabilizuosis akumuliatoriaus temperatūra
Esant paspaustam įjungimo jungikliui:
šviečia raudonai | Vidinė klaida Elektrinį įrankį techninei priežiūrai išsiųskite į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.
Po presavimo operacijos:
3 s šviečia žaliai | Presavimo operacijos metu pasiekta maksimali presavimo jėga
3 s šviečia raudonai | Nebaigta presavimo operacija
Nuolat:
šviečia geltonai | Pasiektas 40000 darbo ciklų skaičius Elektrinį įrankį išsiųskite į įgaliotą Bosch klientų aptarnavimo tarnybą.