# Hooldus ja puhastus

- Eemaldage aku elektrilisest tööriistast enne mis tahes töid elektrilise tööriista kallal (nt hooldus, tarvikute vahetus jmt), samuti enne seadme transportimist ja hoiulepanekut. Sisselüliti soovimatu vajutamise korral tekib vigastusoht.

- Seadme laitmatu ja ohutu töö tagamiseks hoidke seade ja selle ventilatsiooniavad puhtad.

Elektrilise tööriista võimalikult pikaajalise ohutu töö tagamiseks tuleb elektrilist tööriista 40000 töötsükli või hiljemalt 2 aasta järel hooldada. 40000 töötsükli ületamisel põleb olekunäit (4) pidevalt kollaselt.

Saatke elektriline tööriist hoolduseks volitatud Bosch klienditeenindusse.

Juhis: kui hooldusintervallist ei peeta kinni, kaotab garantii kehtivuse.