# Tekniset tiedot

Puristustyökalu | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nimellisjännite | V | 18 | 18
Suurin puristusvoima Fmax | kN | 21 | 34
PuristusaikaA) | s | 3 | 5
Käyttötarvikkeen pitimen kääntöalue | ° | 360 | 360
Puristusalue
Muoviputkien suurin halkaisijaB) | mm | 40 | 110
Metalliputkien suurin halkaisija | mm | 35 | 54
PainoC) | kg | 2,5 | 3,4
Mitat (pituusD) × leveys × korkeus) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35 | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössä | °C | +5…+50 | +5…+50
Sallittu ympäristön lämpötila säilytyksessä | °C | −20…+50 | −20…+50
Yhteensopivat akut (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Mitattu puristusleualla SV18 tai SV28

B)

  110 mm:n liittimien puristamiseen tarvitaan vähintään 4,0 Ah:n akku.

C)

  Ilman akkua, ilman puristusleukaa (akun painon voit katsoa verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com.)

D)

  Paikalleen ruuvatulla käyttötarvikkeen pitimellä

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.