# Τοποθέτηση/αλλαγή της σιαγόνας πρεσαρίσματος (βλέπε εικόνες A−E)

Επιλέξτε τη σιαγόνα πρεσαρίσματος με διάμετρο και περίγραμμα που να ταιριάζει στον πρεσαριστό σύνδεσμο (μούφα).

Μέσω αυτού του κωδικού QR θα βρείτε την επισκόπηση των συστημάτων πρεσαριστών συνδέσμων και σιαγόνων πρεσαρίσματος, που έχουν εγκριθεί από τη Bosch για αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Όλες οι σιαγόνες πρεσαρίσματος του συστήματος R μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Βεβαιωθείτε, ότι η σιαγόνα πρεσαρίσματος είναι καθαρή και σε άψογη τεχνική κατάσταση.

Γυρίστε το κλείστρο (8) της υποδοχής εξαρτήματος, όπως φαίνεται στην εικόνα A προς τα εμπρός ➊ και τραβήξτε το έξω από την υποδοχή εξαρτήματος (9) ➋. Σπρώξτε τη σιαγόνα πρεσαρίσματος (1) μέχρι τέρμα πάνω στην υποδοχή εξαρτήματος ➌. Πίεστε το κλείστρο (8) πίσω στην υποδοχή εξαρτήματος ➍ και γυρίστε το κατά 180°, για να ασφαλίσετε τη σιαγόνα πρεσαρίσματος ➎.

- Μετά την τοποθέτηση της σιαγόνας πρεσαρίσματος ελέγξτε, ένα το κλείστρο είναι καλά ασφαλισμένο. Έτσι εξασφαλίζετε, ότι η σιαγόνα πρεσαρίσματος δε χαλαρώνει ακούσια κατά τη λειτουργία.

Για να αφαιρέσετε τη σιαγόνα πρεσαρίσματος, ενεργήστε με την αντίθετη σειρά.