# Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

Razina zvučnog tlaka električnog alata prema ocjeni A iznosi obično 78 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB. Razina buke pri radu može prelaziti navedene vrijednosti. Nosite zaštitu za uši!

## GPT 18V‑32:

Razina zvučnog tlaka električnog alata prema ocjeni A iznosi obično 76 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB. Razina buke pri radu može prelaziti navedene vrijednosti. Nosite zaštitu za uši!

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Vrijednosti vibracija ah (kontinuirane vibracije), pF (ponovljene udarne vibracije) i nesigurnost K utvrđene u skladu s normom EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

ah = 1,1 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 194 m/s2 (K = 30 m/s2)

## GPT 18V‑32:

ah = 0,8 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 100 m/s2 (K = 11 m/s2)

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Razina titranja koja je navedena u ovim uputama i emisijska vrijednost buke izmjerene su sukladno normiranom postupku mjerenja te se mogu koristiti za međusobnu usporedbu električnih alata. Primjerene su i za privremenu procjenu emisije titranja i buke.

Navedena razina titranja i emisijska vrijednost buke predstavljaju glavne primjene električnog alata. Ako se ustvari elek‌trični alat koristi za druge primjene s radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedo‌voljno održavaju, razina titranja i emisijska vrijednost buke mogu odstupati. Na taj se način može osjetno povećati emisija titranja i buke tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu emisija titranja i buke trebaju se uzeti u obzir i vremena, tijekom kojih je alat bio isključen ili je radio, ali se zapravo nije koristio. Na taj se način može osjetno smanjiti emisija titranja i buke tijekom čitavog vre‌menskog perioda rada.

Odredite dodatne sigurnosne mjere za zaštitu korisnika prije djelovanja titranja kao npr.: održa‌vanje električnog alata i nastavaka, održavanje toplih ruku, organizacija tokova rada.