# Przygotowanie do zaciskania (zob. rys. F)

- Podczas przykładania szczęki zaciskowej należy trzymać z daleka palce oraz inne części ciała. Istnieje niebezpieczeństwo zmiażdżenia.

Można obrócić uchwyt narzędziowy (9), aby ustawić zamontowaną szczękę zaciskową (1) odpowiednio do miejsca stosowania.

Nacisnąć tylne końce szczęki zaciskowej ➊, aby otworzyć szczękę zaciskową. Przyłożyć szczękę zaciskową prostopadle do złączki zaciskowej ➋.

- Upewnić się, że pomiędzy złączką zaciskową i szczęką zaciskową nie znajdują się żadne inne elementy. Mogą one doprowadzić do nieprawidłowych zaciśnięć.

Aby włączyć oświetlenie robocze (7), należy lekko nacisnąć włącznik (2). Z pomocą oświetlenia roboczego (7) można optymalnie ustawić szczękę zaciskową na złączce zaciskowej.