# Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde beräknat enligt EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

Den A-klassade bullernivån för enheten är typiskt 78 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB. Bullernivån vid arbetet kan överskrida angivna värden. Bär hörselskydd!

## GPT 18V‑32:

Den A-klassade bullernivån för enheten är typiskt 76 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB. Bullernivån vid arbetet kan överskrida angivna värden. Bär hörselskydd!

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Vibrationsvärde ah (kontinuerliga vibrationer), pF (upprepade chockvibrationer) och osäkerhet K beräknad enligt EN 62841‑1.

## GPT 18V‑19:

ah = 1,1 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 194 m/s2 (K = 30 m/s2)

## GPT 18V‑32:

ah = 0,8 m/s2 (K = 1,5 m/s2), pF = 100 m/s2 (K = 11 m/s2)

## GPT 18V‑19/GPT 18V‑32:

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.

För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t.ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.