# Klargøring til presning (se billede F)

- Hold fingre og andre dele af kroppen på sikker afstand ved montering af pressebakken. Der er risiko for knusning.

Du kan dreje værktøjsholderen (9) for at indstille den monterede pressebakke (1), så den passer til opgaven.

Tryk i bagenden af pressebakken ➊ for at åbne den. Sæt pressebakken vinkelret på pressefittingen ➋.

- Sørg for, at der ikke befinder sig nogen fremmedlegemer mellem pressefittingen og pressebakken. De kan resultere i fejlpresninger.

Hvis du vil tænde for arbejdslyset (7), skal du trykke kort på tænd-knappen (2). Ved hjælp af arbejdslyset (7) kan du placere pressebakken optimalt på pressefittingen.