# Pres makineleri için güvenlik uyarıları

Asla parmaklarınızı veya vücudunuzun diğer kısımlarını, ara çeneler veya presleme halkaları dahil olmak üzere silindirin ve pres çenelerinin çalışma alanına koymayın. Parmaklar veya vücudun diğer kısımları ezilip yaralanabilir.

- Elektrikli el aleti ile çalışırken koruyucu gözlük takın. Bu, bir arıza durumunda gözlerinizi hidrolik sıvısından ve etrafa savrulan parçalardan korur.

- Elektrikli el aleti sadece 16 yaşından büyük eğitimli uzman personel tarafından kullanılmalıdır. Bu, insanlar için riski azaltır.

- Elektrikli el aleti sadece tek bir kişi tarafından kullanılmalıdır. Diğer kişileri elektrikli el aletinin tehlike bölgesinden ayrılmaları konusunda bilgilendirin. Bu, insanlar için riski azaltır.

- Elektrikli el aletini sadece alet başlığı görünür durumdayken ve tehlike bölgesinde herhangi bir uzuv olmadığından emin olduğunuzda kullanın. Bu sayede yaralanmaların önüne geçersiniz.

- Elektrikli el aletini sadece elle kumanda edin. Açma/kapama tuşu ve sıfırlama tuşu acil bir durumda basılabilecek şekilde erişilebilir olmalıdır.

- Pres makinesi yalnızca pres çenesi takılıyken kullanılabilir. Pres çenesi teknik açıdan mükemmel durumda olmalıdır. Hiçbir durumda hasarlı pres eklentilerini (pres çenesi, presleme halkası, halka çenesi vb.) onarmaya çalışmayın. Hasarlı pres eklentisini komple imha edin. Kaynak yapılmış, bilenmiş, delinmiş veya herhangi bir şekilde modifiye edilmiş bir pres eklentisi; presleme işlemi sırasında kırılabilir ve ciddi yaralanmalara neden olabilir. Pres eklentisinin komple değiştirilmemesi, bileşen arızasına ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.

- Yalnızca uygun ve Bosch tarafından önerilen uygun pres çenelerini ve pres bağlantı sistemlerini kullanın. Uygun olmayan pres çeneleri ve pres bağlantı parçaları kombinasyonları, eksik bir bağlantıya yol açabilir.

- Pres çenesini yerleştirdikten sonra, mandalın sıkı bir şekilde kilitlenip kilitlenmediğini kontrol edin. Bu, pres çenesinin çalışma sırasında istem dışı gevşememesini sağlar.

- Elektrikli el aleti, elektrikli veya tahrikli parçaların açığa çıkmasına neden olacak kadar ağır hasar görmüşse; çalışmayı derhal bırakın. Aküyü çıkarın ve elektrikli el aletinin Bosch müşteri hizmetleri tarafından onarılmasını sağlayın. Uygun olmayan onarımlar, kullanıcı için önemli riskler oluşturabilir.

- Kurulum çalışmaları tamamlandıktan sonra, uygun test ekipmanı kullanarak boru sisteminde sızıntı olup olmadığını kontrol edin.

- Sistem sağlayıcısı bu elektrikli el aletini bu amaç için özel olarak test edilmiş pres bağlantı parçalarıyla açıkça onaylamadıkça, gaz borusu ağlarında asla presleme yapmayın.

- Pres bağlantı parçası ve boru üreticilerinin döşeme yönergelerini izleyin.

- Elektrikli el aletini dakikada maksimum 4 presleme işlemi için kullanın. Bu, elektrikli el aletinin aşırı ısınmasını önler.

- Elektrik gerilimi altında olan hiçbir parçayı preslemeyin. Elektrik çarpma tehlikesi vardır.

- Yüksek bir konumda çalışırken elektrikli el aletini düşmeye karşı koruma donanımıyla uygun şekilde emniyete alın ve çalışma alanının altında kimsenin bulunmadığından emin olun. Baş üstü çalışırken koruyucu başlık kullanın. Bu şekilde, elektrikli el aletinin yanlışlıkla düşmesi durumunda maddi hasar ve kişisel yaralanmalardan kaçınabilirsiniz.

- Uygun olmayan onarımlar kullanıcı için önemli riskler oluşturabilir. Pres makinesini yalnızca teknik açıdan mükemmel durumdaysa kullanın. Herhangi bir hasarın derhal Bosch müşteri hizmetleri tarafından onarılmasını sağlayın. Uygun olmayan onarımlar, kullanıcı için önemli riskler oluşturabilir.

- Bakım ve onarım çalışmaları yalnızca yetkili Bosch atölyeleri tarafından yapılabilir. Uygun olmayan onarımlar, kullanıcı için önemli riskler oluşturabilir.

- Presleme işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, derhal geri alma tuşuna basın ve açma şalterini bırakın. Motor kapanana kadar geri alma tuşunu basılı tutun. Valf açılır ve silindir başlangıç konumuna döner. Bu, yaralanma veya maddi hasarları önlemenizi sağlar.

- Yağ kaybı durumunda, elektrikli el aleti üreticiye iade edilmelidir.

- Sızıntı yapan hidrolik yağıyla temastan kaçının. Temastan sonra cildi sabun ve suyla iyice temizleyin. Temas ettikten sonra gözleri derhal bol suyla en az 10 dakika boyunca yıkayın. Hidrolik yağıyla temas tahrişe ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.

- Elektrikli el aletini patlayıcı ortamlarda çalıştırmayın.

- Elektrikli el aleti güvenli bir şekilde kapatılmadan aküyü çıkarmayın.

- Elektrikli el aletinin içini açmayın. Güvenli çalışma artık garanti edilmez ve garanti talebi geçersiz hale gelir.

- Akü hasar görürse veya usulüne aykırı kullanılırsa dışarı buhar sızabilir. Akü yanabilir veya patlayabilir. Çalıştığınız yeri havalandırın ve şika‌yet olursa hekime başvurun. Akülerden çıkan buharlar nefes yollarını tahriş edebilir.

- Aküyü değiştirmeyin veya açmayın. Kısa devre tehlikesi vardır.

- Çivi veya tornavida gibi sivri nesneler veya dışarıdan kuvvet uygulama aküde hasara neden olabilir. Akü içinde bir kısa devre oluşabilir ve akü yanabilir, duman çıkarabilir, patlayabilir veya aşırı ölçüde ısınabilir.

- Aküyü yalnızca üreticinin ürünlerinde kullanın. Ancak bu yolla akü tehlikeli zorlanmalara karşı korunur.

| Aküyü sıcaktan, sürekli gelen güneş ışınından, ateşten, kirden, sudan ve nemden koruyun. Patlama ve kısa devre tehlikesi vardır.