# Caractéristiques techniques

Sertisseuse | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Référence |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Tension nominale | V | 18 | 18
Force de sertissage maxi Fmax | kN | 21 | 34
Durée de sertissageA) | s | 3 | 5
Plage de rotation du porte-outil | ° | 360 | 360
Plage de sertissage
Diamètre max. des tuyaux en plastiqueB) | mm | 40 | 110
Diamètre max. des tubes métalliques | mm | 35 | 54
PoidsC) | kg | 2,5 | 3,4
Dimensions (longueurD) × largeur × hauteur) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Températures ambiantes autorisées pour l’utilisation | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Températures ambiantes autorisées pour le stockage | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Batteries compatibles (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Chargeurs recommandés |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  mesuré avec une mâchoire SV18 ou SV28

B)

  Les raccords de 110 mm ne peuvent être sertis qu’avec des batteries d’une capacité minimale de 4,0 Ah.

C)

  sans batterie ni mâchoire de sertissage (vous trouverez le poids de la batterie sous www.bosch-professional.com.)

D)

  avec porte-outil en place

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.