# Tekniske data

Pressverktøy | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Nominell spenning | V | 18 | 18
Maks. presskraft Fmax | kN | 21 | 34
PresstidA) | s | 3 | 5
Dreieområde verktøyholder | ° | 360 | 360
Pressområde
Maks. diameter plastrørB) | mm | 40 | 110
Maks. diameter metallrør | mm | 35 | 54
VektC) | kg | 2,5 | 3,4
Mål (lengdeD) × bredde × høyde) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under drift | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Tillatt omgivelsestemperatur ved lagring | °C | −20 … +50 | −20 … +50
Kompatible batterier (2,0−8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  Målt med presskjeve SV18 hhv. SV28

B)

  110 mm-fittinger kan bare presses med batterier fra 4,0 Ah.

C)

  Uten batteri, uten pressebakke (du finner batterivekten på www.bosch-professional.com.)

D)

  Med verktøyholder skrudd inn

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.