# Zajištění elektrického nářadí proti pádu (viz obrázek J)

Při pracích ve vyšší poloze zajistěte elektrické nářadí proti pádu. Použijte k tomu zajištění proti pádu (12) vhodné pro celkovou hmotnost a s maximální délkou 1,8 m (běžně prodávané, nejlépe popruh upevněný liščí smyčkou nebo zajištění proti pádu s tlumičem nárazu). Dodržujte návod k použití zajištění proti pádu.

Upevněte jednu stranu zajištění proti pádu (12) v přípustném místě pro upevnění (13) na elektrickém nářadí.

Druhou stranu zajištění proti pádu (12) upevněte k pevnému vázacímu bodu (11), který se nachází na stabilní konstrukci (např. budově nebo lešení). Vázací bod zvolte tak, aby elektrické nářadí mohlo být při pádu volně zachyceno zajištěním proti pádu, aniž by se okolo vás přitom ovinulo nebo vás ohrozilo.

- Zajištění proti pádu upevněte vždy na stabilní konstrukci, a nikoli na osoby.

- Mezi upevněním k pevnému vázacímu bodu a elektrickým nářadím musí být zajištění proti pádu vždy volně pohyblivé.