# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | PressimistangidA)
(2) | Sisselüliti
(3) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(4) | Olekunäit
(5) | AkuA)
(6) | Algasendi nupp
(7) | Töövalgusti
(8) | Tööriistakinnituse riiv
(9) | Tööriistakinnitus
(10) | Aku lukustuse vabastusnuppA)
(11) | Kukkumiskaitsevahendi fikseeritud tugipunktB)
(12) | KukkumiskaitsevahendB)
(13) | Kukkumiskaitsevahendi kinnituspiirkond elektrilisel tööriistal

A)

  See tarvik ei kuulu standard-tarnekomplekti.

B)

  Need tarvikud ei kuulu standard-tarnekomplekti ega Boschi tarvikute hulka.