# Statusaanduidingen

Statusaanduiding (4) | Betekenis
--- | ---
Na het tikken op de aan-schakelaar:
0,5 s groen brandend | Elektrisch gereedschap gebruiksklaar
3 s rood brandend | Accu te zwak voor persproces; accu verwisselen
Accu buiten de bedrijfstemperatuur; accu op de juiste temperatuur laten komen
Bij ingedrukte aan-schakelaar:
rood brandend | interne fout Stuur het elektrische gereedschap voor onderhoud naar een geautoriseerde Bosch-servicedienst.
Na het persproces:
3 s groen brandend | maximale perskracht tijdens het persproces bereikt
3 s rood brandend | Persproces niet afgesloten
Continu:
geel brandend | 40000 Werkcycli bereikt Stuur het elektrische gereedschap voor onderhoud naar een geautoriseerde Bosch-servicedienst.