# Sette inn/skifte presskjeve (se bildene A−E)

Velg en presskjeve med diameter og kontur som passer til pressfittingen.

Ved bruk av denne QR-koden finner du en oversikt over pressfittingsystemene og pesskjevene som er godkjent av Bosch for dette elektroverktøyet. Alle presskjevene i R-systemet kan brukes.

Forviss deg om at presskjeven er ren og i teknisk feilfri stand.

Drei låsestykket (8) til verktøyholderen forover ➊ som vist på bildet A, og trekk det ut av verktøyholderen (9) ➋. Skyv presskjeven (1) på verktøyholderen ➌ helt til den stopper. Trykk låsestykket (8) tilbake i verktøyholderen ➍ og drei det 180° for å låse presskjeven ➎.

- Kontroller at låsestykket er låst fast etter at presskjeven er satt inn. Den sikrer at presskjeven ikke løsner utilsiktet under arbeidet.

For å ta ut presskjeven følger du samme fremgangsmåte, men i omvendt rekkefølge.