# Ettevalmistus pressimiseks (vt jn F)

- Hoidke sõrmed ja teised kehaosad pealeasetamisel pressimistangidest eemal. Tekib muljumisoht.

Võita keerata tööriistakinnitust (9), et paigutada monteeritud pressimistangid (1) kasutuskohale sobivalt.

Vajutage pressimistangide tagumistele otstele ➊, et pressimistangid avada. Asetage pressimistangid täisnurga all pressühendusega liitmikule ➋.

- Veenduge, et pressühendusega liitmiku ja pressimistangide vahel poleks võõrkehi. Need võivad põhjustada valesid pressimistulemusi.

Töövalgusti sisselülitamiseks (7) puudutage lühidalt sisselülitit (2). Töövalgusti (7) abil saate positsioneerida pressimistangid optimaalselt pressühendusega liitmikule.