# Zabezpečenie elektrického náradia proti pádu (pozri obrázok J)

Pri práci vo výške zabezpečte elektrické náradie proti pádu. Používajte na to zaisťovaciu pomôcku proti pádu (12), vhodnú pre celkovú hmotnosť, s maximálnou dĺžkou 1,8 m (bežne dostupná, najlepšie s kotviacim uzlom pre upevňovanú plochú slučku alebo zaisťovaciu pomôcku proti pádu s tlmičom pádu). Dodržujte návod na obsluhu zaisťovacej pomôcky proti pádu.

Upevnite jeden koniec zaisťovacej pomôcky proti pádu (12) v povolenej upevňovacej oblasti (13) na elektrickom náradí.

Upevnite druhý koniec zaisťovacej pomôcky proti pádu (12) na nejaký pevný upevňovací bod (11), ktorý sa nachádza na nejakej stabilnej konštrukcii (napr. budova alebo lešenie). Upevňovací bod zvoľte tak, aby elektrické náradie mohlo pri páde spadnúť voľne do zaisťovacej pomôcky bez toho, aby sa pritom zamotalo alebo bolo ohrozené.

- Zaisťovaciu pomôcku proti pádu vždy upevnite na stabilnú konštrukciu a nie na osoby.

- Medzi upevneniami na pevnom upevňovacom bode a na elektrickom náradí musí byť zaisťovacia pomôcka proti pádu vždy voľne pohyblivá.