# Datos técnicos

Máquina prensadora | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
Tensión nominal | V | 18 | 18
Fuerza de prensado máx. Fmax | kN | 21 | 34
Tiempo de prensadoA) | s | 3 | 5
Margen de giro del portaherramientas | ° | 360 | 360
Margen de prensado
Máx. diámetro de tubos de plásticoB) | mm | 40 | 110
Máx. diámetro de tubos de metal | mm | 35 | 54
PesoC) | kg | 2,5 | 3,4
Medidas (longitudD) × ancho × altura) | mm | 395 × 105 × 150 | 486 × 105 × 136
Temperatura ambiente recomendada durante la carga | °C | 0 … +35 | 0 … +35
Temperatura ambiente permitida durante el servicio | °C | +5 … +50 | +5 … +50
Temperatura ambiente permitida durante el almacenamiento | °C | –20 … +50 | –20 … +50
Acumuladores compatibles (2,0–8,0 Ah) |  | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V… | GBA 18V… ProCORE18V… EXPERT18V… EXBA18V… CORE18V…
Cargadores recomendados |  | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V… | GAL 18V… GAL 36V… GAL 12V/18… GAX 18V… EXAL18V…

A)

  medido con la mordaza de prensado SV18 ó SV28

B)

  Los accesorios de 110 mm sólo pueden prensarse con acumuladores a partir de 4,0 Ah.

C)

  Sin acumulador, sin cabezal de prensado (el peso del acumulador se encuentra en www.bosch-professional.com).

D)

  con portaherramientas enroscado

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.