# البيانات الفنية

ماكينة الكبس | GPT 18V‑19 | GPT 18V‑32
--- | --- | ---
رقم الصنف |  | ‎3 601 JM2 000‎‎‎‎ | ‎3 601 JM2 100‎‎‎‎
الجهد الاسمي | فلط | 18 | 18
قوة الكبس القصوى Fmax | كيلو نيوتن | 21 | 34
وقت الكبسA) | s | 3 | 5
نطاق دوران حاضن العدة | ° | 360 | 360
نطاق الكبس
قطر المواسير البلاستيكية الأقصى B) | مم | 40 | 110
قطر المواسير المعدنية الأقصى | مم | 35 | 54
الوزنC) | كجم | 2,5 | 3,4
الأبعاد (الطولD) × العرض x الارتفاع) | مم | 395 × 105 × 150‏ | 486 × 105 × 136‏
درجة الحرارة المحيطة الموصى بها عند الشحن | °م | 0 … +35‏ | 0 … +35‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التشغيل | °م | +5 … +50‏ | +5 … +50‏
درجة الحرارة المحيطة المسموح بها عند التخزين | °م | −20 … +50‏ | −20 … +50‏
المراكم المتوافقة (2,0−8,0 أمبير ساعة) |  | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎ | ‎GBA 18V…‎ ‎ProCORE18V…‎ ‎EXPERT18V…‎ ‎EXBA18V…‎ ‎CORE18V…‎
أجهزة الشحن الموصى بها |  | ‎GAL 18V…‎ ‎GAL 36V…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎EXAL18V…‎ | ‎GAL 18V…‎ ‎GAL 36V…‎ ‎GAL 12V/18…‎ ‎GAX 18V…‎ ‎EXAL18V…‎

A)

  تم القياس مع فك الكبس SV18 أو SV28‏

B)

  لا يمكن كبس الوصلات مقاس 110 مم إلا باستخدام مراكم ذات قدرة تبدأ من 4,0 أمبير ساعة.

C)

  بدون مركم، بدون فك كبس (يمكنك العثور على قيمة وزن المركم تحت www.bosch-professional.com.)

D)

  مع حاضن العدة الملولب

قد تختلف القيم حسب المنتج وظروف الاستخدام والبيئة. المزيد من المعلومات على موقع الإنترنت www.bosch-professional.com/wac.