# Réalisation du sertissage (voir figures G−I)

- Assurez-vous de pouvoir appuyer à tout moment sur le bouton de réinitialisation sans devoir lâcher la poignée.

Si du liquide s’écoule au niveau du raccord lors de la réalisation d’un sertissage, faites en sorte que le liquide n’atteigne pas l’outil électroportatif ou ne pénètre pas dans ce dernier.

Pour démarrer le sertissage, appuyez sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2) et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que la LED d’éclairage (7) clignote au bout de 1,5 s et que le sertissage débute.

Une fois la pression de sertissage maximale atteinte, le moteur s’arrête automatiquement. La LED d’éclairage s’éteint après env. 10 s.

Vérifiez que la mâchoire de sertissage est complètement fermée. Si le sertissage n’est pas concluant, répétez l’opération avec un nouveau raccord à sertir.

Remarque : Le fait que l’indicateur d’état (4) s’allume en vert et que la mâchoire de sertissage soit fermée ne garantit pas que le raccordement est étanche. Testez l’étanchéité du système de tuyauteries avec des moyens appropriés.

Pour retirer l’outil électroportatif, appuyez sur les extrémités arrière de la mâchoire de sertissage (1) ➊ et dégagez l’outil électroportatif du raccord serti ➋ (voir figure I).

Pour interrompre un sertissage en cas de problème :

- Pour interrompre un sertissage avant la phase de sertissage : appuyez sur le bouton de réinitialisation (6) et relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (2). Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé jusqu’à ce que le moteur s’arrête. Le vérin revient en arrière et la mâchoire de sertissage peut être ouverte.
- Interrompre un sertissage en cours : appuyez à nouveau sur l’interrupteur Marche/Arrêt (2). Le moteur s’arrête. Appuyez ensuite sur le bouton de réinitialisation (6). Le vérin revient en arrière et la mâchoire de sertissage peut être ouverte.
- Remarque : En cas d’interruption d’un sertissage, le résultat n’est pas parfait. Répétez l’opération avec un nouveau raccord à sertir.

Remarque : Ne mettez pas en marche l’outil électroportatif pendant que le vérin revient en arrière à la fin d’un sertissage ou pendant que le bouton de réinitialisation (6) est actionné.