# Zakładanie/wymiana szczęki zaciskowej (zob. rys. A−E)

Należy wybrać szczękę zaciskową o średnicy i konturze pasującym do zaciskanej złączki.

Po zeskanowaniu tego kodu QR znajdziesz zestawienie systemów złączek zaciskowych i szczęk zaciskowych dopuszczonych przez Bosch dla tego elektronarzędzia. Można używać wszystkich szczęk zaciskowych systemu R.

Należy upewnić się, że szczęka zaciskowa jest czysta i sprawna technicznie.

Obrócić blokadę (8) uchwytu narzędziowego, jak to pokazano na rysunku A, do przodu ➊ i pociągnąć ją, wyjmując z uchwytu narzędziowego (9) ➋. Wsunąć szczękę zaciskową (1) aż do oporu w uchwyt narzędziowy ➌. Wcisnąć blokadę (8) z powrotem w uchwyt narzędziowy ➍ i obrócić ją o 180°, aby zablokować szczękę zaciskową ➎.

- Po założeniu szczęki zaciskowej należy sprawdzić, czy blokada jest prawidłowo zamknięta. Pozwala to zapewnić, że szczęka zaciskowa nie poluzuje się podczas użytkowania.

Aby wyjąć szczękę zaciskową, należy wykonać wyżej wymienione czynności w odwrotnej kolejności.