# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius

Žali akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatoriai rodo akumuliatoriaus įkrovos būklę. Dėl saugumo, įkrovos būklę galima pažiūrėti tik tada, kai elektrinis įrankis neveikia.

Jei norite, kad būtų parodyta įkrovos būklė, paspauskite įkrovos būklės mygtuką arba . Tai galima ir tada, kai akumuliatorius yra išimtas.

Jei paspaudus mygtuką nešviečia nei vienas šviesadiodis indikatorius, vadinasi akumuliatorius yra pažeistas ir jį reikia pakeisti.

Nuoroda: ne visų tipų akumuliatoriai yra su įkrovos būklės indikatoriumi.

## Akumuliatoriaus tipas GBA 18V...

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 3× žali | 60–100 %
Šviečia nuolat 2× žali | 30–60 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–30 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %

## Akumuliatoriaus tipas ProCORE18V… | EXPERT18V… | EXBA18V… | CORE18V…

Šviesos diodas | Talpa
--- | ---
Šviečia nuolat 5× žali | 80–100 %
Šviečia nuolat 4× žali | 60–80 %
Šviečia nuolat 3× žali | 40–60 %
Šviečia nuolat 2× žali | 20–40 %
Šviečia nuolat 1× žalias | 5–20 %
Mirksi 1× žalias | 0–5 %