# Puristustyökalujen turvallisuusohjeet

Älä missään tapauksessa pidä sormia tai muita ruumiinosia sylinterin, puristusleukojen, välileukojen tai puristusrenkaiden käyttöalueella. Loukkaantumisvaara, jos sormet tai muut ruumiinosat jäävät puristuksiin.

- Käytä suojalaseja työskennellessäsi sähkötyökalun kanssa. Ne suojaavat silmiäsi hydraulinesteroiskeiden ja työkohteesta sinkoutuvien sirujen varalta.

- Sähkötyökalua saa käyttää vain koulutettu, yli 16-vuotias ammattityöntekijä. Tämä vähentää ihmisille aiheutuvaa vaaraa.

- Sähkötyökalua saa käyttää vain yksi henkilö kerrallaan. Ohjaa muut ihmiset pois sähkötyökalun vaara-alueelta. Tämä vähentää ihmisille aiheutuvaa vaaraa.

- Käytä sähkötyökalua vain, kun työkalun pää on näkyvissä, jotta voit varmistaa, ettei vaara-alueella ei ole raajoja. Siten saat vähennettyä loukkaantumisvaaraa.

- Ohjaa sähkötyökalua vain käsin. Käynnistyspainikkeen ja palautuspainikkeen on oltava käden ulottuvilla, jotta niitä voidaan painaa hätätilanteessa.

- Puristustyökalu saa käyttää vain paikoilleen asennetun puristusleuan kanssa. Puristusleuan tulee olla teknisesti moitteettomassa kunnossa. Älä missään tapauksessa yritä korjata vaurioituneita puristusosia (puristusleuka, puristusrengas, rengasleuka jne.). Hävitä vaurioitunut puristusosa kokonaisuudessaan. Hitsattu, hiottu, porattu tai jollain tavalla muunneltu puristusosa voi rikkoutua puristustyön aikana ja aiheuttaa vakavia vammoja. Mikäli puristusosaa ei vaihdeta kokonaisuudessaan, tämä saattaa johtaa komponenttivaurioihin ja vakaviin tapaturmiin.

- Käytä vain soveltuvia ja Bosch-yhtiön suosittelemia puristusleukoja ja puristusliitosjärjestelmiä. Soveltumattomat puristusleukojen ja puristusliittimien yhdistelmät voivat johtaa huonolaatuiseen liitokseen.

- Tarkista puristusleuan asentamisen jälkeen, että salpa on lukittu kunnolla. Tämä varmistaa, ettei puristusleuka irtoa tahattomasti käytön aikana.

- Lopeta työskentely välittömästi, jos sähkötyökalu on niin pahasti vaurioitunut, että sen sähköosat tai käyttökoneiston osat ovat suojaamattomina näkyvillä. Irrota akku ja korjauta sähkötyökalu Bosch-huoltopisteessä. Työkalun epäasianmukaisesti tehty huolto voi vaarantaa merkittävästi käyttäjän turvallisuuden.

- Tarkista asennustöiden lopuksi putkiston tiiviys sopivilla testausmenetelmillä.

- Älä missään tapauksessa tee puristusliitoksia kaasuputkistoihin, ellei järjestelmän toimittaja ole nimenomaisesti hyväksynyt tätä sähkötyökalua erityisesti testatuilla puristusliittimillä tähän käyttötarkoitukseen.

- Noudata puristusliittimien ja putkien valmistajien toimittamia asennusohjeita.

- Tee sähkötyökalulla enintään neljä puristusta minuutissa. Tällä tavalla estät sähkötyökalun ylikuumenemisen.

- Älä tee puristusliitoksia sähköjännitteen alaisiin ​​osiiin. Sähköiskuvaara.

- Jos työskentelet korkealla olevassa työkohteessa, kiinnitä sähkötyökalu riittävän varmasti putoamissuojaimilla, ja varmista, ettei työskentelyalueen alapuolella oleskele ihmisiä. Käytä päänsuojainta, jos työkohde on pään yläpuolella. Näin voit välttää esine- ja henkilövahingot, jos sähkötyökalu pääsee vahingossa putoamaan.

- Työkalun epäasianmukaisesti tehty huolto voi vaarantaa merkittävästi käyttäjän turvallisuuden. Käytä puristustyökalua vain, kun se on teknisesti moitteettomassa kunnossa. Korjauta viat välittömästi Bosch-huoltopisteessä. Työkalun epäasianmukaisesti tehty huolto voi vaarantaa merkittävästi käyttäjän turvallisuuden.

- Huolto- ja korjaustöitä saavat suorittaa vain Bosch-yhtiön valtuuttamat huoltopisteet. Työkalun epäasianmukaisesti tehty huolto voi vaarantaa merkittävästi käyttäjän turvallisuuden.

- Jos puristamisen aikana ilmenee häiriöitä, paina välittömästi palautuspainiketta ja vapauta käynnistyskytkin. Pidä palautuspainiketta pohjassa, kunnes moottori sammuu. Venttiili avautuu ja sylinteri palaa aloitusasentoon. Näin saat vältettyä henkilö- ja esinevahingot.

- Jos öljyä vuotaa, sähkötyökalu on palautettava valmistajalle.

- Vältä kosketusta vuotavaan hydrauliöljyyn. Puhdista öljyn tahrima iho huolellisesti saippualla ja vedellä. Jos öljyä pääsee silmiin, huuhtele niitä välittömästi runsaalla vedellä vähintään 10 minuutin ajan. Kosketus hydrauliöljyyn voi aiheuttaa ärsytystä ja allergisia reaktioita.

- Älä käytä sähkötyökalua räjähdysalttiissa ympäristössä.

- Irrota akku vasta sitten, kun sähkötyökalu on sammutettu luotettavasti.

- Älä avaa sähkötyökalua. Muuten turvallinen toiminta ei ole enää varmaa ja takuu raukeaa.

- Akusta saattaa purkautua höyryä, jos akku vioittuu tai jos akkua käytetään epäasianmukaisesti. Akku saattaa syttyä palamaan tai räjähtää. Järjestä tehokas ilmanvaihto ja käänny lääkärin puoleen, jos havaitset ärsytystä. Höyry voi ärsyttää hengitysteitä.

- Älä avaa akkua äläkä tee siihen mitään muutoksia. Oikosulkuvaara.

- Terävät esineet (esimerkiksi naulat ja ruuvitaltat) tai kuoreen kohdistuvat iskut saattavat vaurioittaa akkua. Tämä voi johtaa akun oikosulkuun, tulipaloon, savuamiseen, räjähtämiseen tai ylikuumenemiseen.

- Käytä akkua vain sen valmistajan tuotteissa. Vain tällä tavalla saat estettyä akun vaarallisen ylikuormituksen.

| Suojaa akkua kuumuudelta, esimerkiksi pitkäaikaiselta auringonpaisteelta, tulelta, lialta, vedeltä ja kosteudelta. Räjähdys- ja oikosulkuvaara.