# 압착 과정(그림 G−I 참조)

- 손잡이를 놓지 않고 언제든지 리셋 버튼을 누를 수 있는지 확인하십시오.

압착할 연결부에서 액체가 흘러나오는 경우, 액체가 전동공구에 묻거나 전동공구 안으로 들어가지 않도록 하십시오.

압착 과정을 시작하려면 1.5 초 후 작업 램프 (7) 가 깜박이고 강제 압착 과정이 시작될 때까지 전원 스위치 (2) 를 누르고 계십시오.

최대 압착력에 도달하면 모터가 자동으로 꺼집니다. 작업 램프는 약 10 초 후에 꺼집니다.

압착 죠가 완전히 닫혀 있는지 확인하십시오. 압착 작업에 실패하면 새 프레스 피팅으로 작업을 반복하십시오.

지침: 압착 과정이 끝날 때 녹색 상태 표시기 (4) 가 켜져 있고 압착 죠가 닫혀 있어도 완전히 압착되는 것은 아닙니다. 별도로 적합한 테스트 장비를 사용하여 파이프 시스템의 누설 여부를 점검하십시오.

전동공구를 분리하려면 압착 죠 (1) 의 뒤쪽 끝을 누르고 ➊ 전동공구를 프레스 피팅에서 당겨 빼내십시오 ➋(그림 I 참조).

오작동 시 압착 과정 중단하기:

- 강제 압착 과정 시작 전에 압착 과정 중단하기: 리셋 버튼 (6) 을 누른 후 전원 스위치 (2) 에서 손을 떼십시오. 모터가 꺼질 때까지 리셋 버튼을 계속 누르고 계십시오. 실린더가 뒤로 이동하면 압착 죠를 열 수 있습니다.
- 강제 압착 과정 진행 도중 중단하기: 전원 스위치 (2) 를 다시 누르십시오. 모터가 꺼집니다. 그리고 나서 리셋 버튼 (6) 을 누르십시오. 실린더가 뒤로 이동하면 압착 죠를 열 수 있습니다.
- 지침: 압착 과정이 중단되면 압착이 제대로 진행되지 않을 수 있습니다. 새 프레스 피팅으로 압착 과정을 반복하십시오.

지침: 실린더가 뒤로 이동하는 동안 또는 리셋 버튼 (6) 을 누르고 있는 동안에는 전동공구의 전원을 켜지 마십시오.